목조건축유산 연륜연대 조사결과

지정	문화유산명	조사결과	관련 문헌기록 (참고사항)
국보	강릉 임영관 삼문	☢ 13C후-14C중 부재: 11점(평주, 대량, 종량, 우미량, 살미, 뜬장여)	1366 이전 창건 1804: 삼문 중건 1887: 대청 중수 1915: 삼문 보수
		□ 1804년 직후 부재(잠정 연도): 8점(주두)
		□ 1825년 벌채 부재□: 7점(도리, 대공)
		□ 1887년 벌채 부재: 28점(포재, 적심)
		□ 1914년 벌채 부재: 22점 (평주, 대량, 우미량, 평방, 주두, 포재, 문판, 장혀, 박공, 승두, 문지방)
국보	통영 세병관	☢ 16C초-17C중 부재: 1점(익공)	1603: 창건 1644: 중건 1646: 확장 중건 1669, 1781 중수 1815, 1872
		□ 1644년 직후 부재: 12점 (고주, 종량, 중량, 대량, 퇴량, 뜬창방)
		☢ 18C후-현대 부재: 1점(평주)
보물	제주 관덕정	☢ 14C후-15C초 부재: 2점(평주, 고주)	1448: 창건 1559, 1690 중수 1753, 1778, 1833, 1851, 1882, 1924, 1969, 2007
		☢ 16C초-16C후 부재: 3점(평주, 고주)
		☢ 18C초-19C후 부재: 9점(대량, 창방, 적심)
		□ 1885년 직후 부재: 5점(대량, 적심)
		☢ 17C중-현대 부재: 5점(창방, 별창방, 충량, 퇴량)
보물	대구 경상감영 선화당	□ 1805년 벌채 부재: 16점 (고주, 대량, 종량, 퇴량, 충량, 합중량, 추녀, 주두, 외기도리, 하중도리, 뜬창방, 귀한대)	1768: 중수 1806: 화재로 소실 1807: 중건
		☢ 18C초-현대 부재: 1점(종량)
		☢ 18C후-현대 부재: 1점(고주)
보물	안성 객사 정청	☢ 13C후-14C초 부재□: 1점(종량)	1363: 이전 초창 (여말선초 양식)
		☢ 14C초-14C후 부재□: 2점(대량, 주두)
		□ 1345년 직후 부재□: 12점 (평주, 종도리, 중도리, 주심도리, 종량, 대량, 제공)
보물	원주 강원감영 선화당	☢ 17C초-17C후 부재: 1점(대량)	1665: 영건 1667: 선화당 완성 1875: 개건
		□ 1871년, 1872년 벌채 부재: 16점 (평주, 고주, 창방, 종량, 익공, 주심도리, 퇴량)
보물	거제 기성관	☢ 15C중-17C중 부재: 1점(중도리)	1665: 창건 1726: 대규모 중수 1801, 1892: 중수 1911: 교사로 전용 1924: 증축 1956, 1964: 신축
		□ 1656년 직후 부재: 2점(대량, 종량)
		□ 1708년 직후 부재: 4점(평주, 고주)
		☢ 17C중-18C후 부재: 2점(주두)
		☢ 17C중-현대 부재: 4점(충량, 퇴량, 창방, 판대공)
지기	청양 정산향교 청아루	□ 1639년 벌채 부재□: 14점 (평주, 멍에, 장귀틀, 동귀틀, 대량, 대공첨차)	조선초: 초창 1630: 이건 (1631 망와 발견) 1700년대: 향교 중수 1910: 보수
		☢ 16C중-17C후 부재: 3점(대공, 창방, 귀틀)
		☢ 18C초-20C후 부재: 2점(장여, 주심도리)
		□ 1906년 직후 부재: 4점(평주, 도리, 귀틀)
지유	안성 청원사 대웅전	□ 1539년 직후 부재□: 13점 (평주, 종량, 창방, 주두, 삼제공살미)	(임진왜란이전 양식) 1740: 수리 1854: 수리 1936: 수리
		☢ 15C후-17C후 부재: 8점(평주, 주두, 초제공, 대량, 평방)
		☢ 17C후-현대 부재: 2점(종량, 평주)
지유	흥주사 만세루	☢ 15C중-16C초 부재: 2점(대량)	1527: 건립 1691: 중수 1751: 중창 1798: 중창 1897: 보수
		☢ 15C중-17C중 부재: 2점(동자주, 주두)
		☢ 15C후-16C후 부재: 2점(종량)
		☢ 15C후-17C중 부재: 6점 (평주, 대공, 대공첨차, 창방, 솟을합장)
		☢ 18C초-19C후 부재: 1점(종도리)
비 지정	순천 송광사 침계루	□ 1687년 벌채 부재: 10점 (장귀틀, 평주, 주두, 종량, 중량, 대량, 외출목도리)	1688: 중건 1865: 개와
		☢ 17C중-18C초 부재: 3점(평주, 동귀틀)
		☢ 18C초-현대 부재: 2점(익공, 창방)
□ 연륜연대 분석 결과, ☢ 방사성탄소연대 분석 결과, 수피가 확인된 연도, □ 문헌기록에 없는 새로운 이력 정보